<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.5" y1="0" x2="80.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="49" x2="0" y2="3.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.5" y1="0" x2="0" y2="3.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="49" x2="3.5" y2="52.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="84" y1="3.5" x2="80.5" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="3.5" y1="52.5" x2="80.5" y2="52.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="84" y1="49" x2="84" y2="3.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80.5" y1="52.5" x2="84" y2="49" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>Dec | Bin   | Hex
  0 | 0000 |  0
  1 | 0001 |  1
  2 | 0010 |  2
  3 | 0011 |  3
  4 | 0100 |  4
  5 | 0101 |  5
  6 | 0110 |  6
  7 | 0111 |  7
  8 | 1000 |  8
  9 | 1001 |  9
 10 | 1010 |  A
 11 | 1011 |  B
 12 | 1100 |  C
 13 | 1101 |  D
 14 | 1110 |  E
 15 | 1111 |  F</text>
<text>www.electropepper.org</text>
<text>V</text>
<text>R</text>
<text>I</text>
<text>P = V x A</text>
<text>www.electropepper.org</text>
<text>LAYER-STACK</text>
<text>01-16</text>
</plain>
<libraries>
<library name="electropepper">
<packages>
<package name="COIN-CELL_3002">
</package>
<package name="SKHUAF">
</package>
<package name="PEPPER-LOGO">
</package>
<package name="PEPPER-CHIP-SILK">
</package>
<package name="TESTCONPOL">
<description>Two polarized PAD smd connector.</description>
</package>
<package name="PEPPER-CHIP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="RSPLIB">
<description>Personal library</description>
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MAREL">
<packages>
<package name="LED1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="8S1">
<description>&lt;b&gt;8S1&lt;/b&gt; 8-lead (0.150" Wide Body)&lt;p&gt;
Plastic Gull Wing Small Outline (JEDEC SOIC)&lt;br&gt;
Source: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2535S.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="drilegend">
<packages>
<package name="DRILEGEND">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BATT1" library="electropepper" package="COIN-CELL_3002" value="COIN-CELL"/>
<element name="C1" library="RSPLIB" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="MAREL" package="LED1" value="VLMG31">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="MAREL" package="LED1" value="VLMG31">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="MAREL" package="LED1" value="VLMG31">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="MAREL" package="LED1" value="VLMG31">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D5" library="MAREL" package="LED1" value="VLMG31">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D6" library="MAREL" package="LED1" value="VLMG31">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="atmel" package="8S1" value="TINY13-20SSU">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1455133"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58M3771"/>
<attribute name="MPN" value="ATTINY13-20SSU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="RSPLIB" package="R1206" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="RSPLIB" package="R1206" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="RSPLIB" package="R1206" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="RSPLIB" package="R1206" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="electropepper" package="SKHUAF" value="SKHUAF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="MAREL" package="LED1" value="VLMG31">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="RSPLIB" package="R1206" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="RSPLIB" package="R1206" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="electropepper" package="PEPPER-LOGO" value=""/>
<element name="U$2" library="electropepper" package="PEPPER-CHIP-SILK" value=""/>
<element name="T1" library="electropepper" package="TESTCONPOL" value="TEST-CON">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$3" library="electropepper" package="PEPPER-CHIP" value=""/>
<element name="DRILEGEND" library="drilegend" package="DRILEGEND" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="BATT1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="K"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="K"/>
<contactref element="D7" pad="K"/>
<contactref element="T1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="K"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="BATT1" pad="VCC_1"/>
<contactref element="BATT1" pad="VCC_2"/>
<contactref element="BATT1" pad="VCC_3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="0">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
